# BARRE PLAFOND/PLANCHER

**Modèle évalué :**

**Date :**

**Évaluateur :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Barre télescopique ajustable pouvant être installée à un plafond variant de 7 pi à 9 pi (2,1 m à 2,7 m) | Oui D | Non D |
| Possibilité de visser la pôle au plafond | Oui D | Non D |
| Rallonge | Oui D | Non D |
| Barre horizontale multiposition (positions verrouillées) | Oui D | Non D |
| Trapèze | Oui D | Non D |
| Cabaret | Oui D | Non D |

*Comité expert d’ergothérapeutes. 2008. Agence de santé et de services sociaux de Montréal et Approvisionnements-Montréal. Exemple de critères à considérer. À bonifier en fonction des besoins particuliers.*